**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА И ОСНАСТКИ**

Инструмент может быть простым или технически сложным, вы уже приобрели его или только собираетесь – это не имеет значения. Важно, что вам не безразлична его эксплуатация, поэтому вы читаете эти строки. Мы дадим общие советы, применимые к любой технике.

В первую очередь прочитайте Инструкцию, правильно соберите изделие, проверьте затяжку резьбовых соединений и уровень технических жидкостей, разберитесь с органами управления и т. д. Даже на упаковке от сверла можно прочитать полезную информацию. Например, перечеркнутый молоточек означает, что сверло для безударного сверления, капелька воды – желательно охлаждение, цифры показывают рекомендованные обороты, а надпись керамика подтверждает, что вы купили сверло по керамической плитке. Одним словом − **ИЗУЧИТЕ** свой инструмент.

Необходимо знать, что вы приобрели − профессиональный, полупрофессиональный или инструмент для домашнего мастера. Нет нечего плохого в "бытовом" перфораторе или недорогом сверле − вы же не планируете работать каждый день и заплатили разумную цену! Плохо когда вы, не понимая степени профессиональности, перегреете сверло при слишком интенсивной эксплуатации. Делайте перерывы в работе вовремя, не превышайте допустимую нагрузку − **ПОНИМАЙТЕ** свой инструмент.

Перфоратор сам не бурит, лобзик сам не пилит и т. д. Для этого приобретается соответствующая оснастка и если она пришла в негодность, то инструмент испытывает большие нагрузки. Тупая цепь это проблема для вашей бензопилы. Цепь также может затупиться настолько, что последующая заточка будет крайне сложной. Меняйте и затачивайте оснастку **СВОЕВРЕМЕННО**.

Грязный инструмент выглядит эстетически непривлекательно и ненадежно. И вы абсолютно правы, потому что грязь внутри действует как абразивное зерно и способна значительно ускорить износ изделия. Организуйте рабочий процесс таким образом, чтобы уменьшить попадание пыли и грязи в инструмент, очищайте его после работы. Остатки раствора или клея труднее удалить на следующий день. Не кладите продолжающую вращение болгарку на песок – через воздухозаборник обязательно его затянет внутрь. **БЕРЕГИТЕ** свой инструмент.

Сложные устройства требуют технического обслуживания. Проводите вовремя замену масла, проверяйте смазку, меняйте фильтр. Заранее покупайте запасные части. Бензопила не будет работать, если свеча вышла из строя, а пильную цепь не наточить обычным напильником – для нее нужен совсем недорогой, но "свой" напильник. Срок жизни инструмента напрямую зависит от **СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**.

Мы привели конкретные примеры, которые не являются полными и исчерпывающими. В рамках подобного текста невозможно передать все нюансы работы. Вы заплатите за изделие и только от вас будет зависеть сколько он проработает – один час или так много, что вы с трудом вспомните где и когда вы его покупали.

В заключение. Соблюдайте необходимые меры предосторожности при эксплуатации инструмента и оснастки – **БЕЗОПАСНОСТЬ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО**!

Успешной работы,

Команда 7745.by